#ifndef __CHSPRITE
    #ifndef __SATURN
        #define __CHSPRITE SPRITE
    #else
        #define __CHSPRITE MYSPRITE
    #endif
#endif

__CHSPRITE spr_CRUMEYE0 = { SPTRCAST 32, SPTRCAST 0, 0,0, 16,16, -8,-16, 0, 0, 0+FIRSTSPR+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_CRUMS1 = { SPTRCAST 180, SPTRCAST 148, 0,0, 64,64, -8,-16, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CTEETH0 = { SPTRCAST 1356, SPTRCAST 1324, 0,0, 8,8, -8,-16, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_RAPTOR0 = { SPTRCAST 1416, SPTRCAST 1384, 0,0, 64,57, -8,-10, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16+LASTSPR};
