#ifndef __CHSPRITE
    #ifndef __SATURN
        #define __CHSPRITE SPRITE
    #else
        #define __CHSPRITE MYSPRITE
    #endif
#endif

__CHSPRITE spr_ANKLE0 = { SPTRCAST 32, SPTRCAST 0, 0,0, 16,27, -8,-27, 0, 0, 0+FIRSTSPR+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BALLS0 = { SPTRCAST 264, SPTRCAST 232, 0,0, 32,32, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BEAM0 = { SPTRCAST 708, SPTRCAST 676, 0,0, 16,16, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC1 = { SPTRCAST 876, SPTRCAST 844, 0,0, 32,12, -17,-9, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC10 = { SPTRCAST 1052, SPTRCAST 1020, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC12 = { SPTRCAST 1420, SPTRCAST 1388, 0,0, 16,15, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC13 = { SPTRCAST 1436, SPTRCAST 1388, 0,0, 16,13, -17,-26, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC15 = { SPTRCAST 1556, SPTRCAST 1524, 0,0, 16,11, -17,-23, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC2 = { SPTRCAST 1668, SPTRCAST 1636, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC3 = { SPTRCAST 1948, SPTRCAST 1916, 0,0, 32,15, -17,-10, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC4 = { SPTRCAST 2040, SPTRCAST 2008, 0,0, 32,30, -17,-25, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC5 = { SPTRCAST 2208, SPTRCAST 2176, 0,0, 32,30, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC6 = { SPTRCAST 2388, SPTRCAST 2356, 0,0, 32,30, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC7 = { SPTRCAST 2664, SPTRCAST 2632, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC8 = { SPTRCAST 2880, SPTRCAST 2848, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC9 = { SPTRCAST 3128, SPTRCAST 2848, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTTOM0 = { SPTRCAST 3428, SPTRCAST 3396, 0,0, 16,2, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BUGLE0 = { SPTRCAST 3468, SPTRCAST 3436, 0,0, 64,60, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BUGLE1 = { SPTRCAST 4248, SPTRCAST 4216, 0,0, 32,32, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CHUCKIE0 = { SPTRCAST 4632, SPTRCAST 4600, 0,0, 32,29, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CRUMEYE0 = { SPTRCAST 4920, SPTRCAST 4888, 0,0, 16,16, -17,-27, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_CRUMS1 = { SPTRCAST 5068, SPTRCAST 5036, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CTEETH0 = { SPTRCAST 6244, SPTRCAST 6212, 0,0, 8,8, -17,-27, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_CYBALL2 = { SPTRCAST 6304, SPTRCAST 6272, 0,0, 16,15, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_DEN1 = { SPTRCAST 6460, SPTRCAST 6428, 0,0, 32,25, -17,-24, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_DENBODY0 = { SPTRCAST 6840, SPTRCAST 6808, 0,0, 64,62, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_DROID0 = { SPTRCAST 7512, SPTRCAST 7480, 0,0, 64,62, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG1 = { SPTRCAST 8240, SPTRCAST 8208, 0,0, 16,13, -17,-25, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG2 = { SPTRCAST 8356, SPTRCAST 8324, 0,0, 16,10, -17,-23, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG3 = { SPTRCAST 8464, SPTRCAST 8432, 0,0, 16,10, -17,-24, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG4 = { SPTRCAST 8572, SPTRCAST 8540, 0,0, 16,13, -17,-25, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG5 = { SPTRCAST 8656, SPTRCAST 8432, 0,0, 16,10, -17,-24, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG6 = { SPTRCAST 8732, SPTRCAST 8324, 0,0, 16,10, -17,-23, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_ELECTRIC0 = { SPTRCAST 8840, SPTRCAST 8808, 0,0, 64,63, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_EREAL0 = { SPTRCAST 9676, SPTRCAST 9644, 0,0, 32,20, -17,-26, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_FANA1 = { SPTRCAST 9964, SPTRCAST 9932, 0,0, 16,15, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FANA2 = { SPTRCAST 10112, SPTRCAST 10080, 0,0, 16,15, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FIRE2 = { SPTRCAST 10256, SPTRCAST 10224, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FLAPPER0 = { SPTRCAST 12024, SPTRCAST 11992, 0,0, 16,16, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FRANKHDS0 = { SPTRCAST 12184, SPTRCAST 12152, 0,0, 8,6, -17,-25, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_FRANKIE1 = { SPTRCAST 12236, SPTRCAST 12204, 0,0, 64,61, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FRANKIE2 = { SPTRCAST 13432, SPTRCAST 13400, 0,0, 16,16, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FRONTPL0 = { SPTRCAST 13568, SPTRCAST 13536, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HEART0 = { SPTRCAST 0, SPTRCAST 0, 0,0, 0,0, 0,0, 0, 0, 0+COL16+NOIMAGE};
__CHSPRITE spr_HELMET1 = { SPTRCAST 13684, SPTRCAST 13652, 0,0, 16,13, -17,-26, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_ID0 = { SPTRCAST 13820, SPTRCAST 13788, 0,0, 32,6, -17,-14, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_JNIGHT0 = { SPTRCAST 13940, SPTRCAST 13908, 0,0, 64,61, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_MERLY0 = { SPTRCAST 15052, SPTRCAST 15020, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_MEYE0 = { SPTRCAST 16348, SPTRCAST 16316, 0,0, 8,7, -17,-27, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_MIKE0 = { SPTRCAST 16412, SPTRCAST 16380, 0,0, 64,58, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_NEWENDS0 = { SPTRCAST 16840, SPTRCAST 1916, 0,0, 32,15, -17,-10, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_OLDROID0 = { SPTRCAST 16976, SPTRCAST 16944, 0,0, 64,62, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_OPEC1 = { SPTRCAST 17704, SPTRCAST 17672, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_PANEL2 = { SPTRCAST 18880, SPTRCAST 18848, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_RAPTOR0 = { SPTRCAST 19168, SPTRCAST 19136, 0,0, 64,57, -17,-21, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ROBTIC21 = { SPTRCAST 20220, SPTRCAST 20188, 0,0, 32,31, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ROBTIC22 = { SPTRCAST 20472, SPTRCAST 20440, 0,0, 32,30, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ROBTIC30 = { SPTRCAST 20652, SPTRCAST 20620, 0,0, 16,27, -14,-24, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_ROBVDU0 = { SPTRCAST 20904, SPTRCAST 20872, 0,0, 16,13, -17,-26, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_UFO0 = { SPTRCAST 21024, SPTRCAST 20992, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_UFOBALL0 = { SPTRCAST 21560, SPTRCAST 21528, 0,0, 16,15, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_UPARROW0 = { SPTRCAST 21716, SPTRCAST 21684, 0,0, 16,14, -17,-25, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16+LASTSPR};
