#ifndef __CHSPRITE
    #ifndef __SATURN
        #define __CHSPRITE SPRITE
    #else
        #define __CHSPRITE MYSPRITE
    #endif
#endif

__CHSPRITE spr_BUGLE0 = { SPTRCAST 32, SPTRCAST 0, 0,0, 60,60, 0,0, 0, 0, 0+FIRSTSPR+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BUGLE1 = { SPTRCAST 812, SPTRCAST 780, 0,0, 32,32, 0,0, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CHUCKIE0 = { SPTRCAST 1196, SPTRCAST 1164, 0,0, 29,29, 0,0, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_DEN1 = { SPTRCAST 1484, SPTRCAST 1452, 0,0, 31,25, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_DENBODY0 = { SPTRCAST 1864, SPTRCAST 1832, 0,0, 63,62, 0,0, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG1 = { SPTRCAST 2536, SPTRCAST 2504, 0,0, 11,13, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG2 = { SPTRCAST 2652, SPTRCAST 2620, 0,0, 13,10, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG3 = { SPTRCAST 2760, SPTRCAST 2728, 0,0, 13,10, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG4 = { SPTRCAST 2868, SPTRCAST 2836, 0,0, 11,13, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG5 = { SPTRCAST 2952, SPTRCAST 2728, 0,0, 13,10, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG6 = { SPTRCAST 3028, SPTRCAST 2620, 0,0, 13,10, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_FLAPPER0 = { SPTRCAST 3136, SPTRCAST 3104, 0,0, 16,16, 0,0, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_SPLAT1 = { SPTRCAST 3296, SPTRCAST 3264, 0,0, 25,23, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_SPLAT2 = { SPTRCAST 3576, SPTRCAST 3544, 0,0, 30,28, 0,0, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_SPLAT3 = { SPTRCAST 3808, SPTRCAST 3776, 0,0, 32,32, 0,0, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16+LASTSPR};
