#ifndef __CHSPRITE
    #ifndef __SATURN
        #define __CHSPRITE SPRITE
    #else
        #define __CHSPRITE MYSPRITE
    #endif
#endif

__CHSPRITE spr_BALLS0 = { SPTRCAST 32, SPTRCAST 0, 0,0, 32,32, -16,-32, 0, 0, 0+FIRSTSPR+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ELECTRIC0 = { SPTRCAST 476, SPTRCAST 444, 0,0, 64,63, -16,-31, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_EREAL0 = { SPTRCAST 1312, SPTRCAST 1280, 0,0, 32,20, -16,-31, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_FANA1 = { SPTRCAST 1600, SPTRCAST 1568, 0,0, 16,15, -16,-31, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FANA2 = { SPTRCAST 1748, SPTRCAST 1716, 0,0, 16,15, -16,-31, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FRANKHDS0 = { SPTRCAST 1892, SPTRCAST 1860, 0,0, 8,6, -16,-30, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_FRANKIE1 = { SPTRCAST 1944, SPTRCAST 1912, 0,0, 64,61, -16,-31, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FRANKIE2 = { SPTRCAST 3140, SPTRCAST 3108, 0,0, 16,16, -16,-32, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HEART0 = { SPTRCAST 0, SPTRCAST 0, 0,0, 0,0, 0,0, 0, 0, 0+COL16+NOIMAGE};
__CHSPRITE spr_HELMET1 = { SPTRCAST 3276, SPTRCAST 3244, 0,0, 16,13, -16,-31, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_JNIGHT0 = { SPTRCAST 3412, SPTRCAST 3380, 0,0, 64,61, -16,-31, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_MIKE0 = { SPTRCAST 4524, SPTRCAST 4492, 0,0, 64,58, -16,-31, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16+LASTSPR};
