#ifndef __CHSPRITE
    #ifndef __SATURN
        #define __CHSPRITE SPRITE
    #else
        #define __CHSPRITE MYSPRITE
    #endif
#endif

__CHSPRITE spr_ANKLE0 = { SPTRCAST 32, SPTRCAST 0, 0,0, 16,27, -8,-27, 0, 0, 0+FIRSTSPR+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BEAM0 = { SPTRCAST 264, SPTRCAST 232, 0,0, 16,16, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC1 = { SPTRCAST 432, SPTRCAST 400, 0,0, 32,12, -17,-9, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC10 = { SPTRCAST 608, SPTRCAST 576, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC12 = { SPTRCAST 976, SPTRCAST 944, 0,0, 16,15, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC13 = { SPTRCAST 992, SPTRCAST 944, 0,0, 16,13, -17,-26, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC15 = { SPTRCAST 1112, SPTRCAST 1080, 0,0, 16,11, -17,-23, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC2 = { SPTRCAST 1224, SPTRCAST 1192, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC3 = { SPTRCAST 1504, SPTRCAST 1472, 0,0, 32,15, -17,-10, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC4 = { SPTRCAST 1596, SPTRCAST 1564, 0,0, 32,30, -17,-25, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC5 = { SPTRCAST 1764, SPTRCAST 1732, 0,0, 32,30, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC6 = { SPTRCAST 1944, SPTRCAST 1912, 0,0, 32,30, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC7 = { SPTRCAST 2220, SPTRCAST 2188, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC8 = { SPTRCAST 2436, SPTRCAST 2404, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTIC9 = { SPTRCAST 2684, SPTRCAST 2404, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BOTTOM0 = { SPTRCAST 2984, SPTRCAST 2952, 0,0, 16,2, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CYBALL2 = { SPTRCAST 3024, SPTRCAST 2992, 0,0, 16,15, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_DROID0 = { SPTRCAST 3180, SPTRCAST 3148, 0,0, 64,62, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FIRE2 = { SPTRCAST 3908, SPTRCAST 3876, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FRONTPL0 = { SPTRCAST 5676, SPTRCAST 5644, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ID0 = { SPTRCAST 5792, SPTRCAST 5760, 0,0, 32,6, -17,-14, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_MERLY0 = { SPTRCAST 5912, SPTRCAST 5880, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_MEYE0 = { SPTRCAST 7208, SPTRCAST 7176, 0,0, 8,7, -17,-27, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_NEWENDS0 = { SPTRCAST 7240, SPTRCAST 1472, 0,0, 32,15, -17,-10, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_OLDROID0 = { SPTRCAST 7376, SPTRCAST 7344, 0,0, 64,62, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_OPEC1 = { SPTRCAST 8104, SPTRCAST 8072, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_PANEL2 = { SPTRCAST 9280, SPTRCAST 9248, 0,0, 32,29, -17,-24, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ROBTIC21 = { SPTRCAST 9568, SPTRCAST 9536, 0,0, 32,31, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ROBTIC22 = { SPTRCAST 9820, SPTRCAST 9788, 0,0, 32,30, -17,-26, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ROBTIC30 = { SPTRCAST 10000, SPTRCAST 9968, 0,0, 16,27, -14,-24, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_ROBVDU0 = { SPTRCAST 10252, SPTRCAST 10220, 0,0, 16,13, -17,-26, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_UFO0 = { SPTRCAST 10372, SPTRCAST 10340, 0,0, 64,64, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_UFOBALL0 = { SPTRCAST 10908, SPTRCAST 10876, 0,0, 16,15, -17,-27, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_UPARROW0 = { SPTRCAST 11064, SPTRCAST 11032, 0,0, 16,14, -17,-25, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16+LASTSPR};
