#ifndef __CHSPRITE
    #ifndef __SATURN
        #define __CHSPRITE SPRITE
    #else
        #define __CHSPRITE MYSPRITE
    #endif
#endif

__CHSPRITE spr_BUGLE0 = { SPTRCAST 32, SPTRCAST 0, 0,0, 64,60, -32,-60, 0, 0, 0+FIRSTSPR+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BUGLE1 = { SPTRCAST 812, SPTRCAST 780, 0,0, 32,32, -32,-61, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CHUCKIE0 = { SPTRCAST 1196, SPTRCAST 1164, 0,0, 32,29, -32,-60, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_DEN1 = { SPTRCAST 1484, SPTRCAST 1452, 0,0, 32,25, -32,-58, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_DENBODY0 = { SPTRCAST 1864, SPTRCAST 1832, 0,0, 64,62, -32,-60, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG1 = { SPTRCAST 2536, SPTRCAST 2504, 0,0, 16,13, -32,-59, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG2 = { SPTRCAST 2652, SPTRCAST 2620, 0,0, 16,10, -32,-57, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG3 = { SPTRCAST 2760, SPTRCAST 2728, 0,0, 16,10, -32,-58, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG4 = { SPTRCAST 2868, SPTRCAST 2836, 0,0, 16,13, -32,-59, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG5 = { SPTRCAST 2952, SPTRCAST 2728, 0,0, 16,10, -32,-58, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_EGG6 = { SPTRCAST 3028, SPTRCAST 2620, 0,0, 16,10, -32,-57, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_FLAPPER0 = { SPTRCAST 3136, SPTRCAST 3104, 0,0, 16,16, -32,-61, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16+LASTSPR};
