#ifndef __CHSPRITE
    #ifndef __SATURN
        #define __CHSPRITE SPRITE
    #else
        #define __CHSPRITE MYSPRITE
    #endif
#endif

__CHSPRITE spr_AAAAAA0 = { SPTRCAST 32, SPTRCAST 0, 0,0, 8,2, -2,-2, 0, 0, 0+FIRSTSPR+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_ATWAT1 = { SPTRCAST 76, SPTRCAST 44, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_BARKY0 = { SPTRCAST 632, SPTRCAST 600, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CASCRYST1 = { SPTRCAST 1188, SPTRCAST 1156, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CASCRYST2 = { SPTRCAST 1740, SPTRCAST 1708, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_CASCRYST3 = { SPTRCAST 2284, SPTRCAST 2252, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_CASROCK0 = { SPTRCAST 2816, SPTRCAST 2784, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CASROCK1 = { SPTRCAST 4896, SPTRCAST 4864, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CASWIN1 = { SPTRCAST 6996, SPTRCAST 6964, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CAVEBIT0 = { SPTRCAST 8996, SPTRCAST 8964, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CAVEROCK0 = { SPTRCAST 9464, SPTRCAST 9432, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_CAVEYES0 = { SPTRCAST 10020, SPTRCAST 9988, 0,0, 32,27, -2,-1, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_DRYLAVA2 = { SPTRCAST 10220, SPTRCAST 10188, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FLAPS0 = { SPTRCAST 10772, SPTRCAST 10740, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FLAPS1 = { SPTRCAST 10908, SPTRCAST 10876, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_FONTBRIK0 = { SPTRCAST 11028, SPTRCAST 10996, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_GREBRCK1 = { SPTRCAST 13076, SPTRCAST 13044, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_GREBRCK2 = { SPTRCAST 13620, SPTRCAST 13588, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_GREBRCK3 = { SPTRCAST 14168, SPTRCAST 14136, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_GREENST0 = { SPTRCAST 14668, SPTRCAST 14636, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_GREENST2 = { SPTRCAST 15220, SPTRCAST 15188, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_GREGRAS0 = { SPTRCAST 15772, SPTRCAST 15740, 0,0, 8,8, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_GREROCK1 = { SPTRCAST 15808, SPTRCAST 8964, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_GRETILE0 = { SPTRCAST 16312, SPTRCAST 16280, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_GREWIN0 = { SPTRCAST 16860, SPTRCAST 16828, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_GREWOOD0 = { SPTRCAST 18848, SPTRCAST 18816, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_GRSSFLOW0 = { SPTRCAST 19404, SPTRCAST 19372, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_H2CRYST1 = { SPTRCAST 19960, SPTRCAST 19928, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_H2CRYST2 = { SPTRCAST 20512, SPTRCAST 20480, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_H2CRYST3 = { SPTRCAST 21064, SPTRCAST 21032, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HB1BACK1 = { SPTRCAST 21620, SPTRCAST 21588, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HB1BACK2 = { SPTRCAST 23652, SPTRCAST 23620, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HB1BACK3 = { SPTRCAST 25688, SPTRCAST 23620, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HB1BACK4 = { SPTRCAST 27700, SPTRCAST 23620, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUB1TREZ0 = { SPTRCAST 29792, SPTRCAST 29760, 0,0, 64,63, -2,-2, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBBRICK1 = { SPTRCAST 31632, SPTRCAST 31600, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBBRICK2 = { SPTRCAST 32176, SPTRCAST 32144, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBFLOW0 = { SPTRCAST 32700, SPTRCAST 32668, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBFLOW2 = { SPTRCAST 33256, SPTRCAST 33224, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBGRASS0 = { SPTRCAST 33812, SPTRCAST 33780, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBGRASS1 = { SPTRCAST 34368, SPTRCAST 34336, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBGRASS2 = { SPTRCAST 34836, SPTRCAST 33780, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBGRASS4 = { SPTRCAST 35392, SPTRCAST 35360, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBPAT1 = { SPTRCAST 35856, SPTRCAST 35824, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBPATH1 = { SPTRCAST 36408, SPTRCAST 36376, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBPATH2 = { SPTRCAST 36892, SPTRCAST 36860, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBPATH3 = { SPTRCAST 37344, SPTRCAST 37312, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBPATH4 = { SPTRCAST 37832, SPTRCAST 37800, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBPIL1 = { SPTRCAST 38384, SPTRCAST 38352, 0,0, 16,16, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBRIM0 = { SPTRCAST 38552, SPTRCAST 38520, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBSKY1 = { SPTRCAST 39080, SPTRCAST 39048, 0,0, 160,40, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBSTONE0 = { SPTRCAST 41160, SPTRCAST 41128, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBTILE0 = { SPTRCAST 41712, SPTRCAST 41680, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_HUBTILE2 = { SPTRCAST 42264, SPTRCAST 42232, 0,0, 16,16, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_INCAVE0 = { SPTRCAST 42432, SPTRCAST 42400, 0,0, 64,64, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_INCAVPA2 = { SPTRCAST 44380, SPTRCAST 44348, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_INCAVPAT0 = { SPTRCAST 44924, SPTRCAST 44892, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_MOON1 = { SPTRCAST 45476, SPTRCAST 45444, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_MOON2 = { SPTRCAST 46020, SPTRCAST 45988, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_MOON3 = { SPTRCAST 46568, SPTRCAST 46536, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_MOONRING0 = { SPTRCAST 47112, SPTRCAST 47080, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_RAINBOW0 = { SPTRCAST 47616, SPTRCAST 47584, 0,0, 16,16, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_RAINBOW2 = { SPTRCAST 47784, SPTRCAST 47752, 0,0, 16,16, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_REDTILE0 = { SPTRCAST 47952, SPTRCAST 47920, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_ROPE1 = { SPTRCAST 48500, SPTRCAST 48468, 0,0, 16,5, -2,-2, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_SKYROCK0 = { SPTRCAST 48576, SPTRCAST 48544, 0,0, 64,61, -2,0, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_STALAG1 = { SPTRCAST 50452, SPTRCAST 50420, 0,0, 16,16, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_TARDYSBEST0 = { SPTRCAST 50620, SPTRCAST 50588, 0,0, 32,28, -2,1, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_TENTSD0 = { SPTRCAST 50916, SPTRCAST 50884, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_TREETOP0 = { SPTRCAST 51160, SPTRCAST 51128, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WATER1 = { SPTRCAST 51716, SPTRCAST 51684, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WATER2 = { SPTRCAST 52272, SPTRCAST 52240, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+BITSTREAM+COL16};
__CHSPRITE spr_WATER1G0 = { SPTRCAST 52784, SPTRCAST 52752, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WATFALL2 = { SPTRCAST 53340, SPTRCAST 53308, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WELLBRIC0 = { SPTRCAST 53896, SPTRCAST 53864, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WELLBRICK0 = { SPTRCAST 54416, SPTRCAST 53864, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WELLBRICK2 = { SPTRCAST 54968, SPTRCAST 54936, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WELLBRICK3 = { SPTRCAST 55508, SPTRCAST 55476, 0,0, 32,31, -2,-2, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WELLTOP0 = { SPTRCAST 56036, SPTRCAST 56004, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16};
__CHSPRITE spr_WOOD1 = { SPTRCAST 56592, SPTRCAST 56560, 0,0, 32,32, -2,-3, 0, 0, 0+RUNLENGTH+COL16+LASTSPR};
