
はじめに

  このディスクには、DTL-H2700を利用する上で必要となるユーティリティソ
フトが含まれています。その内容は、フラッシュメモリにROMのイメージを書
き込むために用いられるflash.bat、NTSC/PALの画面モードの切り替えとリセ
ット時のboot ROM の切り替えおよびリセットを実行するために用いられる
reset27.exeより構成されています。


ファイル構成

  このディスクには以下のファイルが含まれています。利用時には、ディレ
クトリ psyq\flash27 の下にコピーしてください。

	reset27.exe       	モードの切り替え、リセットを行う。
	flash.bat       	フラッシュメモリにROMイメージを書き込む。
	h2700n.bin       	フラッシュメモリに書き込まれるROMイメージ(NTSC向け)。*1
	h2700p.bin       	フラッシュメモリに書き込まれるROMイメージ(PAL向け)。*2
	util\init       	flash.batで用いられるファイル。
	util\pflash	    	flash.batで用いられるファイル。
	util\clearmem   	flash.batで用いられるファイル。
	util\psxcons.exe	flash.batで用いられるファイル。

							*1 リセット時のカラーバーがNTSCに対応
							*2 リセット時のカラーバーがPALに対応

DTL-H2000との違い

  DTL-H2700は、DTL-H2000と以下の点で異なります。

	1)boot ROMとしてフラッシュメモリを使用します。
	2)NTSC/PALの画面モードをソフト的に切り替えるようになりました。
	3)DTL-H2000においては電源投入時にパッチファイルを実行する必要があ
	りましたが、DTL-H2700ではこれは不要になりました。
	4)新たにパフォーマンスアナライザーが追加されました。

	*パフォーマンスアナライザーは、DTL-H2700のPlayStation部分とは独立
	して動作します。詳細は、パフォーマンスアナライザーのマニュアルを
	ご参照ください。


フラッシュメモリ

  出荷時には、フラッシュメモリにDTL-H2000相当の機能をもつh2700n.binの
イメージが書き込まれています。これを用いることによって、SDevTCのツール
を用いた開発環境が利用できます。フラッシュメモリのROMイメージが破壊さ
れた場合に内容を書き直したり、バージョンアップのためにフラッシュメモ
リの内容を更新する場合には、flash.batを用いて行います。尚、PALで開発
される場合は、flash.batを用いて最初にh2700p.binをフラッシュメモリに書
き込んで下さい。


電源投入時およびリセット時

  電源投入時には、DTL-H2700は画面モードがNTSCモードで起動します。
  リセット時にはリセット前の状態が保持されていますので、電源投入時に
reset27.exeを用いて１度モードを設定すると、その後は再設定を行う必要は
ありません。


flash.bat

  DTL-H2700 のフラッシュメモリに、ファイル名で指定されたROMイメージを
書き込みます。
	
    書式：	flash ファイル名 [-p <I/Oアドレス>]

	-p <I/Oアドレス> は、DTL-H2700で設定してあるI/Oアドレスを指定します。

	*I/Oアドレスを指定しないときは、ＰＣの環境変数 DEX2000 に設定して
	あるアドレスを利用します。

	例	
		flash h2700n.bin -p 0x1340	

	例
		set DEX2000=0x1340
		flash h2700n.bin 

 	注意

	*正常に動作せず、DOSプロンプトに戻ってこない場合は F10 F2 を押し
	て下さい。
	*実行時には、必ず DEXBIOS は Remove した状態にして下さい。
		
		
reset27.exe 

  DTL-H2700のboot ROMの切り替え、PAL/NTSCの画面モードの切り替え、およ
びDTL-H2700のリセットを行います。
  
    書式：	reset27 [-r] [-e|-f] [-p|-n] [-a<I/Oアドレス>] 

	-r DTL-H2700をリセットします。
	-e boot ROMをEPROMに設定します。
	-f boot ROMをフラッシュメモリに設定します。
	-n 画面モードをNTSCモードに設定します。
	-p 画面モードをPALモードに設定します。

	*指定を省略すると、以前の mode が継続されます。
	*EPROMは通常は使用しません。flash.batがフラッシュメモリのイメージ
	を書き込むときに内部で使用されます。

	-a<I/Oアドレス>は、DTL-H2700で設定してあるI/Oアドレスを指定します。
	
	*I/Oアドレスを指定しないときは、ＰＣの環境変数 DEX2000 
	に設定してあるアドレスを利用します。

	例
		reset27	-f -n -a0x1340

	例
		set DEX2000=0x1340
		reset27 -f -n


バージョンアップ

  上記のソフトウェアは更新されることがあります。最新のバージョンは
 SCE-NETにありますのでそちらをご参照ください。

 ------------------------------------------------------------------------------
最終更新日:1997.7.15
Copyright (C) 1997 by Sony Computer Entertainment Inc.
		All Rights Reserved.
